Благодарим Вас за выбор коллекции Königstein!



 Кирпич в разных поддонах может отличаться по оттенку, для ведения кладки обязательно используйте кирпич **поочередно из четырех поддонов**, чтобы избежать появления пятен на фасаде.

 *Не повторяйте ошибки, представленные на примере.*

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ КЛАДКИ**

1. Установите к месту ведения работ 4 поддона.
2. Возьмите из каждого поддона по 6-8 кирпичей и перемешайте их между собой.
3. Выложите часть стены из получившейся партии. Не пытайтесь создать строгий рисунок!
4. Повторяйте пункт 2,3 до окончания работ.

**Внимание!** В поддоне кирпич уложен лицевой стороной вверх. На задней стороне кирпича также имеется фактура, не используйте ее в качестве лицевой.

Желаем удачного строительства!